## Задача 7: Уравнение на Бернули

Saturday, 23 May 2009 10:54 |

Задача 7: Уравнение на Бернули Дискусии върху задачите се водят ТУК!

Дадено:

За охлаждане на една индустриална инсталация се изпомпва вода с плътност ρ и динамичен вискозитет μ от един голям съд В през един тръбопровод. В точка 1 се регистрира налягането p1. Преностната система се състои от две колена K1 и K2, три тръби съответно с дължини L1, L2 и L3, помпа и един вентил. Тръбите имат постоянен диаметър D. Нивото на водата в съда В е също константно и се намира на височина H от изхода му в точка 1. На повърхостта на водата действа атмосферното налягане P0.

Хидравличните загуби в колената и тръбите трябва да се вземат под внимание.

В колената има хидравлични загуби - съответно ζk1 и ζk2. Потокът който преминава през помпата може да се разглежда без загуби.

1. Изчислете височината H, когато на изхода на съда се отчете обемен поток от V = 5 m3/h, P1 = 1,2 bar. Вентилът съответно е отворен и течността изтича свободно навън.

2. В понататъчната част на задачата се използва пресметнатата по - горе височина. През нощта инсталацията не се нуждае от охлаждане и вентилът е затворен, a pомпата е излючена. Поради лекаж във вентила има изтичане на вода с обемен поток V = 1 m3/h. Изчислете загубите в налягането от неплтно затворения вентил при p1 = 1,2 bar.

3. Изчислете мощността на помпата, когато се реализира един обемен поток от V = 20 m3/h. Вентилът е отворен и потокът, който преминава през него няма загуби. Налягането p1 = 1,5 bar.

Решение:

Last Updated ( Sunday, 24 May 2009 18:32 )